通过全局变量的struct记录各任务状态，并通过‘loop’函数检查触发条件并执行和修改电机行为。